1. 시험대상 제품

□ 제습기를 구입하고자 하는 소비자 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 소비자 선호도가 높았던 상위 10개 브랜드 중 2014년에 출시된 9개 업체* 11개 제품을 시험대상으로 선정하였음.

* 설문 결과 선호도가 높은 10개 브랜드에 포함된 “청호나이스”는 시험대상(15 ∼ 16 L) 제품을 출시(6월 초 기준)하지 않아 시험대상 업체에서 제외함.

<시험대상 제품>

판매업체명	모델명	제조국	제품구분 (주1)	표시제습 용량 [L]	구입가격 [원] (주2)
코웨이	AD-1514B	중국	정속형	15.1	350,000
삼성전자	AY15H7010WQD	중국	정속형	15.0	350,010
신일산업	SDH-160PC	한국	정속형	16.0	387,600
오텍캐리어	CDR-1607HQ	한국	정속형	15.8	398,050
콜러노비타	DH-162YW	중국	정속형	16.3	407,070
위닉스	DHD-169NSS	한국	정속형	16.0	417,590
동양매직	DEH-254PD	한국	정속형	15.7	429,000
삼성전자	AY15H7000WQD	중국	인버터형	15.0	450,800
LG전자	LD-159DPG	한국	정속형	15.0	469,670
위니아만도	WDH-164CGWT	한국	정속형	16.2	493,050
LG전자	LD-159DQV	한국	인버터형	15.0	569,050
주1. 정속형(고정 용량형) : 압축기의 회전수가 조절되지 않고 동작 또는 정지만 가능한 제품 인버터형(가변 용량형) : 압축기의 회전수를 가변(조절)하여 동작시킬 수 있는 제품 주2. 시험대상 제품의 구입 시기는 2014년 4월 말 ~ 6월 초임

2. 시험·평가항목 및 방법

□ 시험·평가항목 및 방법은 학계, 시험 관계자 등 전문가로 구성된 전문위원회의 검토를 거쳐 결정하였음.

<평가요소별 시험‧평가 방법>

시험‧평가 항목	시험‧평가 방법
①정격제습능력(L)	주위 온·습도를 표준조건(건구온도: 27.0±1.0 ℃, 습구온도: 21.2±0.5 ℃)하 에서 제습능력이 최대가 되는 상태로 운전시켰을 때 안정된 상태에서 3시간 이상의 제습량을 측정해서 1일당(24시간) 제습능력(L)을 산출함 단, 인버터형(가변 용량형) 제습기의 경우에는 압축기의 회전수를 제조사에서 제시하는 조건으로 시험함 * 정속형(고정 용량형)은 KS C 9317(전기 제습기), 인버터형(가변 용량형)은 KS C 9306(에어컨) 시험방법 준용 * 표준조건은 27.0±1.0 ℃, 상대습도 60±3 %로 환산하여 표시할 수 있음
②제습효율(L/kWh)	1일 제습능력(정격제습능력)을 1일간 소비되는 소비전력으로 나눈 값임 [eqn: 제습효율[L/kWh]= {정격제습능력[L]} over {측정소비전력[W]/1000 TIMES 24h}] * 에너지이용 합리화법에 따른 효율관리기자재 운용규정
③소음(dB)	소음 발생량이 최대와 최소인 조건에서 측정 * 한국공기청정협회의 실내용 제습기 규격 준용
④전기적 안전성	누설전류, 절연내력 등 전기적 안전성 시험을 통해 감전 및 누전에 대한 안전 여부 확인 * 전기용품안전기준 K 60335-1, K 60335-2-40
⑤전도 안정성	수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에서 제품이 넘어지는지 여부 확인 * 전기용품안전기준 K 60335-1, K 60335-2-40
⑥제습수 처리	제습수를 이상 없이 배출 또는 처리할 수 있는지와 외부로 유출되는지 확인 * KS C 9317(전기 제습기)
⑦제품특징	보유기능 및 물통탈착방법, 제품 중량 등을 확인

3. 시험 결과

판매업체명	모델명	제조국	제습능력 [L]주1)		제습효율 [L/kWh]주1)		소음 [dB]주2)		전기적안전성	전도 안정성	제습수 처리	제품 특징					구입가격 [원]*
			측정값 /표시값	표시값 대비 비율[%]	측정값 /표시값	표시값 대비 비율[%]	최대 소음 조건	최소 소음 조건				압축기 타입	물통 탈착 방법	주요 보유기능	물통 용량 [L]주4)	무게 [㎏]
코웨이	AD-1514B	중국	15.0/15.1	99	1.79/1.80	99	39	38	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉥㉦㉧	5.4	14.8	350,000
삼성전자	AY15H7010WQD	중국	15.7/15.0	105	1.89/2.01	94	39	35	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	4.0	20.8	350,010
신일산업	SDH-160PC	한국	15.4/16.0	96	2.06/1.98	104	39	37	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦	5.6	15.8	387,600
오텍캐리어	CDR-1607HQ	한국	14.8/15.8	94	2.04/2.20	93	40	35	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉦	5.8	15.7	398,050
콜러노비타	DH-162YW	중국	15.6/16.3	96	2.08/2.10	99	44	37	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧	6.3	15.7	407,070
위닉스	DHD-169NSS	한국	15.5/16.0	97	1.98/1.98	100	41	40	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	4.3	15.4	417,590
동양매직	DEH-254PD	한국	14.7/15.7	94	2.01/2.17	93	39	35	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉦	5.8	15.8	429,000
삼성전자	AY15H7000WQD	중국	15.7/15.0	105	2.29/2.30	100	36	30	○	○	○	인버터형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	3.9	19.8	450,800
LG전자	LD-159DPG	한국	14.7/15.0	98	1.98/2.03	98	38	33	○	○	○	정속형	한손	㉠㉡㉢㉣㉤㉧	3.7	19.1	469,670
위니아만도	WDH-164CGWT	한국	16.1/16.2	99	2.36/2.34	101	38	34	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	5.3	15.0	493,050
LG전자	LD-159DQV	한국	15.7/15.0	105	2.23/2.20	101	43	32	○	○	○	인버터형	한손	㉠㉡㉢㉣㉤㉧	3.7	20.4	569,050
* 시험대상 제품의 구입 시기는 2014년 4월 말 ~ 6월 초임.(구입 시점에 따라 가격은 변동될 수 있음)
[기호의 표시] ○ : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(제습수처리)에 적합함 × : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(제습수처리)에 부적합함								주1. 표준조건(27.0±1.0 ℃, 상대습도 60±3 %)에서 측정한 결과로서 사용하는 온·습도 조건에 따라 증가 및 감소될 수 있으며, 인버터형(가변 용량형) 제습기의 경우에는 압축기의 회전수를 제조사에서 제시하는 조건으로 시험한 결과임 주2. 최대와 최소 소음 조건 간에는 제습능력과 제습효율의 변화가 있을 수 있으며 제품에 따라 그 변화폭에는 차이가 있을 수 있음 주3. 수평면에 대해 10˚ 기울어진 경사면에서 제품의 후면 방향으로 넘어짐 주4. 만수 시까지 가능한 제습량
[제품 특징] ㉠ 자동습도조절 ㉡ 만수감지 ㉢ 집중건조키트* ㉣ 자동제상** ㉤ 꺼짐예약 ㉥ 켜짐예약 ㉦ 연속배수지원 ㉧ 공기제균기능 * 신발 또는 옷장 내부 등을 건조할 때 사용하는 추가 부속품 ** 저온 환경에서 사용 시 증발기 표면에 성에가 쌓이는 것을 방지하는 기능

제습기 종합평가표

제습효율은 제품 간 최대 32 % 차이가 남

□ 제습효율은 모든 제품이 기준*을 충족했으나 1.79 ∼ 2.36 L/㎾h로 제품 간 최대 32 %의 차이가 있는 것으로 나타났음.

* 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)에 따른 제습효율 기준은 표시값의 90 % 이상

ㅇ ‘위니아만도(WDH-164CGWT)’ 제품은 제습효율이 2.36 L/㎾h(표시값 대비 101 %)로 가장 높았으며, ‘코웨이(AD-1514B)’ 제품은 제습효율이 1.79 L/㎾h(표시값 대비 99 %)로 가장 낮았음.

ㅇ 인버터형 2개 제품의 제습효율은 ‘삼성전자(AY15H7000WQD)’ 제품이 2.29 L/㎾h(표시값 대비 100 %), ‘LG전자(LD-159DQV)’제품이 2.23 L/㎾h(표시값 대비 101 %)로 같은 브랜드의 정속형 제품보다 높은 것으로 나타났음.

제습능력 표시값 대비 비율은 94 ~ 105 %로 제품 간 차이 있음

□ 제습능력은 표시값 대비 비율이 94 ∼ 105 %로 제품별로 차이가 있었으나, 모든 제품이 기준*에는 적합하였음.

* 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)에 따른 제습능력 기준은 표시값의 90 % 이상

ㅇ 표시값은 최저 15.0 L에서 최고 16.3 L로 되어 있었으나, 실제 측정값은 최저 14.7 L에서 최고 16.1 L로 나타났음.

< 정격제습능력과 제습 적용면적 >
정격제습능력(L/day)	제습 적용면적 (㎡)
	아파트	주택
5	22	16
10	43	32
15	65	49
20	86	65
- 한국공기청정협회 실내용 제습기 규격 발췌 - 서울기준 일일 필요 제습량 적용

소음은 제품간 최대 조건에서는 8 dB, 최소 조건에서는 10 dB 차이가 남

□ 소음이 최대 조건에서는 36 ~ 44 dB로 8 dB의 차이, 최소 조건에서는 30 ~ 40 dB로 10 dB의 차이가 났음.

ㅇ ’위니아만도(WDH-164CGWT)‘, ’삼성전자(AY15H7000WQD)‘, ‘LG전자(LD-159DPG)’ 등 3개 제품은 최대 소음 조건과 최소 소음 조건 모두 평균(최대 40 dB, 최소 35 dB)미만으로 나타남.

- 이 중 ‘삼성전자(AY15H7000WQD)’ 제품은 최대 소음 조건에서 작동할 때는 36 dB, 최소 소음 조건에서 작동하는 경우에는 30 dB로 대상 제품 중 소음이 가장 작았음.

일부 제품은 전도 안정성이 기준에 부적합하여 개선이 필요

□ 일부 제품은 수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에서 제품의 후면 방향으로 넘어져 구조개선이 필요한 것으로 나타났음.

ㅇ ‘동양매직(DEH-254PD)’, ‘신일산업(SDH-160PC)’, ‘오텍캐리어(CDR-1607HQ)’ 등 3개 제품은 전도 안정성*에서 전기용품안전기준에 부적합한 것으로 나타났음.

* 바닥이 수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에 제품을 놓았을 때 넘어지는지 여부를 확인하는 시험임.

☞ 해당 업체들은 전도 안정성 품질을 보완할 수 있는 방안을 마련하여 개선 작업을 진행 중인 것으로 밝혀왔음.

전기적 안전성 및 제습수 처리는 모든 제품이 기준에 적합

□ 전기적 안전성 시험결과, 모든 제품에서 누전 및 감전 등의 문제는 없는 것으로 나타났음.

ㅇ 누설전류와 절연내력 시험을 실시한 결과, 모든 제품에서 누전 및 감전의 위험은 없었음.

□ 제습수 처리 시험 결과, 모든 제품이 KS기준에 적합한 것으로 나타났음.

ㅇ 제습기를 장시간 가동시켰을 때 제습수가 물통에 이상 없이 저장되는지와 만수감지 기능의 정상작동여부를 확인하기 위한 제습수 처리 시험 결과, 모든 제품이 KS기준에 적합하였음.

제습기의 에너지소비효율등급 기준 개선 필요

□ 에너지소비효율등급을 결정하는 제습효율이 제품 간 큰 차이가 있음에도 불구하고 동일한 등급으로 분류되어 에너지소비효율등급 기준 개선이 필요한 것으로 나타났음.

ㅇ 2014년 상반기에 에너지소비효율 1등급*으로 등록된 제품이 냉장고, 공기청정기의 경우 각각 전체 제품수의 33 %, 17 %를 차지했으나, 제습기의 경우 약 92 %(379개 중 349개)를 차지하고 있었음.

* 에너지관리공단 홈페이지에 공개(신고)된 효율등급 기준

ㅇ 2014년 1등급으로 신고된 11 L 제습기 중 제습효율이 가장 높은 제품은 3.20 L/kWh이었으나, 거의 절반수준인 1.65 L/kWh인 제품도 같은 1등급을 받을 수 있는 것으로 조사되었음.

ㅇ 이처럼 동일한 1등급 간에도 제습효율이 큰 차이가 날 수 있어 제습기의 에너지소비효율등급 기준 개선의 검토가 필요한 것으로 판단됨.

4. 안전한 사용을 위한 주의사항

○ 밀폐된 곳이나 유아 및 노약자가 있는 곳에서는 산소 부족으로 인한 사고의 위험이 있을 수 있어, 제품을 오랫동안 작동시키지 않도록 하고 가끔 창문을 열어 환기시켜 주는 것이 좋음.

○ 공기배출구에 손가락을 넣거나 핀, 막대기, 동전 등의 이물질이 들어가면 화상, 감전 및 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의해야함.

○ 흡입구나 공기배출구를 빨래, 커튼 등으로 막으면 제품 내부가 과열되어 제품 변형이나 고장이 발생할 수 있으므로 주의해야함.

○ 제품 이동 시 물통이 차있는 경우 물통의 물이 넘칠 우려가 있으므로 반드시 물통을 비운 후 운반해야함.

○ 제습기를 눕히거나 기울여 운반 또는 보관하면, 열교환기 내부의 가스와 오일이 섞일 수 있어 소음과 고장의 원인이 될 수 있으므로, 45° 이상 기울여 이동․보관하였다면 1시간 이상 기다린 후 작동시키는 것이 좋음.

5. 제습기의 효과적인 사용방법

○ 에어컨이 여름철 무더운 생활공간의 온·습도를 낮출 수 있다면 제습기는 더운 바람이 토출되어 온도를 낮추지는 못하지만 생활공간의 제습뿐만 아니라 의류·침구류 등을 건조하는 데에도 사용할 수 있으므로 사용 목적에 따라 두 제품을 적절히 선택해야함.

< 제습기와 에어컨 비교 >
	제습기	에어컨
토출공기	덥고 건조한 공기	차갑고 건조한 공기
실내온도	약간 높아짐	낮아짐
소비전력	비교적 낮음	비교적 높음
이동성	높음	적음

○ 창문을 열어놓거나 개방된 공간에서 사용하게 되면 습도가 내려가지 않아 효율성이 떨어지므로 가급적이면 창문 등을 닫아 외부 공기 유입을 차단한 채 사용하는 것이 좋으며, 선풍기 등 공기를 순환시킬 수 있는 제품과 같이 사용하면 효율적임.

- 다만, 이 경우 산소 부족으로 인한 사고의 위험이 있을 수 있어, 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주는 것이 좋음.

○ 장마철이나 비오는 날, 옷장 안의 눅눅해진 의류나 침구를 건조시키려면 옷장 문을 열어놓고, 방문을 닫아놓은 채로 제습기를 가동해야함.

○ 침실에 미리 한 두 시간 정도 제습기를 가동하여 침구를 건조시켜두면 쾌적한 상태로 잠자리에 들 수 있음.

○ 정속형(고정 용량형) 제습기는 풍량을 줄이면 소음은 줄일 수 있지만, 소비전력은 줄어들지 않음.

6. 제습기 구매가이드

브랜드 (모델명)	코웨이(AD-1514B)	삼성전자(AY15H7010WQD)	신일산업(SDH-160PC)
구입가격(원)*	350,000	350,010	387,600
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 15.0 L - 제습효율 : 1.79 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 38 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 5.4 L (만수시) - 무게 : 14.8 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 1.89 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 4.0 L (만수시) - 무게 : 20.8 ㎏	- 제습능력 : 15.4 L - 제습효율 : 2.06 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 37 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.6 L (만수시) - 무게 : 15.8 ㎏
브랜드 (모델명)	오텍캐리어(CDR-1607HQ)	콜러노비타(DH-162YW)	위닉스(DHD-169NSS)
구입가격(원)*	398,050	407,070	417,590
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 14.8 L - 제습효율 : 2.04 L/kWh - 소음 : 40 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.8 L (만수시) - 무게 : 15.7 ㎏	- 제습능력 : 15.6 L - 제습효율 : 2.08 L/kWh - 소음 : 44 dB(최대), 37 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 6.3 L (만수시) - 무게 : 15.7 ㎏	- 제습능력 : 15.5 L - 제습효율 : 1.98 L/kWh - 소음 : 41 dB(최대), 40 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 4.3 L (만수시) - 무게 : 15.4 ㎏

브랜드 (모델명)	동양매직(DEH-254PD)	삼성전자(AY15H7000WQD)	LG전자(LD-159DPG)
구입가격(원)*	429,000	450,800	469,670
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 14.7 L - 제습효율 : 2.01 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.8 L (만수시) - 무게 : 15.8 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 2.29 L/kWh - 소음 : 36 dB(최대), 30 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 인버터형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.9 L (만수시) - 무게 : 19.8 ㎏	- 제습능력 : 14.7 L - 제습효율 : 1.98 L/kWh - 소음 : 38 dB(최대), 33 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 한 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.7 L (만수시) - 무게 : 19.1 ㎏
브랜드 (모델명)	위니아만도(WDH-164CGWT)	LG전자(LD-159DQV)
구입가격(원)*	493,050	569,050
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 16.1 L - 제습효율 : 2.36 L/kWh - 소음 : 38 dB(최대), 34 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 5.3 L (만수시) - 무게 : 15.0 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 2.23 L/kWh - 소음 : 43 dB(최대), 32 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 인버터형 - 물통탈착 : 한 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.7 L (만수시) - 무게 : 20.4 ㎏

* 2014년 4월 말 ~ 6월 초의 구입가격임(구입 시점에 따라 가격은 변동될 수 있음)

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr