붙임1	제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품(22개)

전기매트(1개)

제조업체 (연락처)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
(주)휴테크산업 (070-7458-3025)	한국	HH071388-11001A	HM-M2B1	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 95℃, 측정 : 116℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 누락		수거·교환

전기방석(11개)

제조업체 (연락처)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
뉴한일의료기(주) (062-973-1558)	한국	HE07081 -13001A	NHI-4000	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 116.1℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 89.5℃ ○ 부품변경(최중결함) - 온도조절기 상이 - 바이메탈 개수·제조사 변경		수거·교환
㈜한일구들장 (062-973-1711)	한국	HE07059 -11004C	HSB-1000	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 113.7℃ · (표면) 기준: 50℃, 측정 : 90.6℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 누락		수거·교환
뉴한일산업&IDUN (031-958-2534)	한국	HH071397-12003A	NHI-100	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 60.9℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·정격 변경		수거·교환
한일전기 (031-789-1003)	한국	HH07965 -13008A	HI-100	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 107.0℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 56.2℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·정격 변경		수거·교환

제조업체 (연락처)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
㈜한일의료기 (031-957-8309)	한국	HH071257-13008	HL-2001	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 104.6℃ · (표면) 기준 : 50℃ 측정 : 55.2℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·제조사 변경		수거·교환
제일산업 (031-864-1199)	한국	HH071344-11001D	JI-BS200	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 102.8℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 64.3℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·제조사 변경		수거·교환
한일전기매트 (053-815-5096)	한국	HL07022 -14008A	HL103	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (표면) 기준치 : 50℃, 측정 : 87.4℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·정격변경		수거·교환
신우전자산업 (053-521-0185)	한국	HC07051-8004A	SW-111	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (표면) 기준 : 50℃, 측정: 57.7℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·제조사·정격변경		수거·교환
삼풍산업 (051-645-1772)	한국	HB07128-10006	미소웰빙방석	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 120℃, 측정 : 153.1℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 64.5℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 제조사·정격 변경		수거·교환
㈜금강 생명과학 (062-974-6292)	한국	HE07009-8005	편백나무방석 1인용	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 111.7℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 59.1℃ ○ 부품변경(최중결함) - 바이메탈 개수·정격·제조사 변경		수거·교환
상아전자 (031-859-2233)	한국	HH07187-3009	SEM-45SAB	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (발열체) 기준 : 100℃, 측정 : 114.8℃ · (표면) 기준 : 50℃, 측정 : 60.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 및 정격변경, 온도퓨즈 누락		수거·교환

전기요(10개)

제조업체 (연락처)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치구분
(주)곰표한일전자 (051-722-1379)	한국	HB07144 -13001	KSL 2001	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (취침 표면) 기준 : 37℃, 측정 : 42.5℃ · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 100.4℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경, 바이메탈 누락		수거·교환
한일전기 (031-789-1003)	한국	HH07965 -7001C	DH-303	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (취침 표면) 기준 : 37℃, 측정 : 44.1℃ · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 118.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 패턴 변경		수거·교환
뉴한일산업& IDUN (031-958-2534)	한국	HH071272-10001B	NHI-5003	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (취침 표면) 기준 : 37℃, 측정 : 39.4℃ · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 118.7℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 및 정격 변경		수거·교환
오파로스 (031-797-0061)	한국	HH071373-11004	OPR-004	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (취침 표면) 기준 : 37℃, 측정 : 46.7℃ · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 112.2℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경, 온도퓨즈 누락		수거·교환
덕창전자 (053-593-5101)	한국	HC7061-3001	DCB-301	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 105.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경		수거·교환
아이앤테크 (053-270-1230)	한국	HC07149 -12002A	IN-301	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 103.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 패턴 변경		수거·교환

제조업체 (연락처)	제조국	인증번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치
덕창전자 (053-593-5101)	한국	HC07122-8001F	SM-1007P	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준 : 105℃, 측정 : 108.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경		수거·교환
(주)대호플러스 (031-535-9431)	한국	HH071256-10003	SUN-4000	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 100.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경		수거·교환
(주)메리노전자 (054-975-0712)	한국	HC07118-8004	MEW-2050	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 115.0℃ ○ 부품변경(최중결함) - 조절기 변경		수거·교환
쉴드라이프코리아(주) (032-578-2121)	한국	HD07173 -10007B	SLK-1035	○ 온도상승(최중결함) - 측정온도 기준치 초과 · (정상 발열체) 기준: 95℃, 측정 : 103.8℃ ○ 부품변경(최중결함) - 부품제조사·조절기 패턴 변경		수거·교환

붙임 2	전기장판류 위해정보 분석

1		조사 개요

조사 대상 : 2011년 1월 1일부터 2014년 11월 31일까지 한국소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 전기장판류 위해정보 사례

조사 기간 : 2014년 12월 1일∼12월 13일

조사 내용

한국소비자원		국가기술표준원
위해정보	주의경고표시	시험검사	시험기관
연도별, 연령별, 사고 장소별, 사고 유형별	화상 등 제품 사용 관련 주의표시 및 경고표시 실태	감전보호, 온도상승, 절연내력, 누설전류 등 안전성 시험	KTR, KTC, KTL 안전인증 관련 국가공인시험기관

※ 국가기술표준원과 공동 조사

2		조사 결과

전기장판류 위해 정보 분석

가. 연도별

- 2011년 1월부터 2014년 11월 말까지 한국소비자원 소비자위해감시스템(CISS)에 접수된 전기장판류로 인한 위해사례는 총 1,366건으로 매년 지속해서 증가하고 있음.

〈표-1〉연도별 현황 (단위 : 건)
구분	2011	2012	2013	2014.11.	계
건수	259	310	333	464	1,366

나. 월별

- 월별로는 1월이 248건(18.2%)으로 안전사고 발생이 가장 많았으며, 3월 208건(15.2%), 2월 199건(14.6%) 순으로 나타나 주로 연초에 집중됨.

〈표-2〉월별 현황 (단위 : 건, %)
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
건수	248	199	208	171	101	51	39
(비율)	(18.2)	(14.6)	(15.2)	(12.5)	(7.4)	(3.7)	(2.9)
구분	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	34	21	78	145	71	1,366
(비율)	(2.5)	(1.5)	(5.7)	(10.6)	(5.2)	(100.0)

다. 품목별

- 품목별로는 전기장판이 946건(69.3%)으로 가장 많았으며, 전기(온수)매트 323건(23.6%), 전기방석 57건(4.2%), 전기요 36건(2.6%) 등의 순으로 나타남.

〈-3〉품목별 현황 (단위 : 건, %)
구분	전기 장판	전기(온수)매트	전기 방석	전기요	전기카페트	계
건수	946	323	57	36	4	1,366
(비율)	(69.3)	(23.6)	(4.2)	(2.6)	(0.3)	(100.0)

라. 연령별

- 연령별로는 30대 258건(18.9%), 40대 251건(18.4%), 50대 201건(14.7%) 등의 순으로 나타나 성인층에서 위해가 많이 발생함.

〈표-4〉월별 현황 (단위 : 건, %)
구분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	기타	계
건수	23	31	114	258	251	201	138	350	1,366
(비율)	(1.7)	(2.3)	(8.3)	(18.9)	(18.4)	(14.7)	(10.1)	(25.6)	(100.0)

마. 사고 장소별

- 발생장소별로는 가정 내부에서 발생한 경우가 1,314건(96.2%)으로 대부분을 차지함.

〈표-5〉사고 장소별 현황 (단위 : 건, %)
구분	가정	가정 외(24건,1.7%)			기타	계
		상업지역	산업지역	교육시설등
건수	1,314	15	7	2	28	1,366
(비율)	(96.2)	(1.1)	(0.5)	(0.1)	(2.0)	(100.0)

※ 가정 내 장소별

가정 내에서는 침실/방에서 일어나는 사고가 855건(65.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 거실 및 주방이 각 65건(4.9%), 3건(0.2%)을 차지함.

〈표-6〉가정 내 발생 장소별 (단위 : 건, %)
구분	침실/방	거실	주방	기타	계
건수	855	65	3	391	1,314
(비율)	(65.1)	(4.9)	(0.2)	(29.8)	(100.0)

바. 위해 내용별

- 위해내용별로는 화재가 933건(68.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 온도상승/과열 192건(14.1%), 화상 129건(9.4%), 순으로 나타남.

〈표-8〉위해 내용별 현황 (단위 : 건, %)
구분	화재	온도상승 /과열	화상	폭발	전기 /전자파	질식	기타	계
건수	933	192	129	24	10	8	70	1,366
비율	(68.3)	(14.1)	(9.4)	(1.8)	(0.7)	(0.6)	(5.1)	(100.0)

사. 주요 위해 사례

- 화재 사례

- (박모씨/29세)‘14년 11월 전기장판을 저온상태에서 이용하던 중 온도조절기에서 화재가 발생

- (서모씨/미상)‘14년 11월 전기장판에서 잠을 자던 중 침구류가 소실되는 화재가 발생

- (오모씨/75세)‘14년 11월 전기요를 켜놓은 상태로 외출했다 돌아와 보니 화재가 발생하여 가정 내 침구류 소실

- (박모씨/29세)‘14년 11월 전기장판에서 잠을 자던 중 플러그에서 화재가 발생

- 온도상승/과열 사례

- (이모씨/55세)‘14년 11월 온수매트의 온수통에서 뜨거운 온수가 밖으로 용출

- (유모씨/35세)‘14년 11월 온수매트의 온수 가열이 급격하게 진행되며 온수통 크랙 발생

- (권모씨/연령 미상)‘14년 10월 온수매트의 온도를 조작하지 않은 상태에서 매트의 온도가 급격히 상승

- (권모씨/연령 미상)‘13년 11월 전기장판의 매트온도가 고온상태에서 작동되지 않아 제조자에게 반품 요구

- (서모씨/미상)‘14년 11월 음주 후 전기장판에서 잠을 자고 난 후 대퇴부 3도 화상

- (미상/87세)‘13년 6월 전기장판에서 잠을 자던 중 전기장판 온도조절기에서 화재가 발생해 사망

- (서모씨/74세)‘13년 3월 전기장판의 배선에서 화재가 발생하여 음주 후 잠을 자다 사망

- (미상/58세)‘12년 2월 전기장판의 온도를 저온으로 설정 후 잠을 자고 일어나니, 발목 3도 화상

- 화상 사례

- 폭발 사례

- (이모씨/50세)‘14년 2월 브랜드 전기매트를 구입하여 사용 중 2개월째 온수통 폭발

- (함모씨/53세)‘13년 12월 전기방석의 온도조절기가 폭발하여 제조사에게 전화하니 연락 두절

- (정모씨/53세)‘13년 2월 전기매트 사용 3시간도 경과되지 않아 온도조절기 폭발

- (강모씨/연령 미상)‘13년 1월 온수매트에서 아이를 재우던 중 온수통 폭발

- 전기/전자파

- (박모씨/만2세)‘14년 7월 여아 전기장판 철선을 왼쪽 손으로 잡고 놀다가 감전

- (김모씨/50세) ‘14년 3월 전자파가 차단된다는 전기장판에서 전기 및 전자파가 발생

- (정모씨/40세)‘13년 2월 전기매트에서 잠을 자던 중 감전으로 인해 병원 치료

- (남모씨/31세)‘12년 12월 전기장판를 이용하기 위해 전원을 연결한던 중 코드 부위에 감전

- 질식 사례

-  (김모씨/45세)‘14년 11월 전기장판이 탄화하면서 뿜어져 나오는  유독가스로 인해 잠을 자던 가족 모두 질식사

- (황모씨/4세)‘14년 2월 온수매트의 온도조절기에서 화재가 발생하여 화학물질로 인해 병원 치료

- (소모씨/50세)‘13년 4월 전기장판에서 화재가 발생하여 매트 유해가스로 인해 질식사

- (소모씨/45세)‘12년 12일 전기장판 안전인증을 확인하고 구입하였으나 화재가 발생하여 질식사

3		개선 방안

전기장판류의 안전사용에 대한 소비자의 인식 제고

O 본 조사결과, 전기장판류 안전사고는 매년 증가하고 있고, 1월～3월에 집중적으로 발생하고 있는 것으로 나타남. 전기장판류 안전사고는 화재, 화상사고 등 소비자의 재산적, 신체적 큰 피해로 이어질 수 있어 소비자의 각별한 주의가 필요함.

▣ 전기장판류 사용시 소비자 주의사항 ▣

▶ 구입 전에는

▣ 전기장판류(전기방석, 전기요, 전기장판, 전기침대 등)는 반드시 안전인증(KC마크)을 받은 제품인지 확인한다.

▶ 사용 중에는

▣ 온도조절기는 작은 충격으로도 손상될 수 있다.

▣ 접거나 구겨서 사용 시에는 전선이 단락될 수 있다.

▣ 두꺼운 이불이나 요를 장판위에 깔지 않도록 한다.

▣ 어린이, 노약자, 환자의 경우 저온화상 방지를 위해 장시간 사용하지 않도록 한다.

▣ 사용하지 않을 때나 외출 시에는 반드시 플러그를 분리한다.

▶ 보관 시에는

▣ 습기를 피하여 보관한다.

▣ 꺾이지 않은 상태로 보관한다.

2010.10.05. 03:34분경, 행신동 아파트 침대

2011.04.02. 08:01분경, 성사동 아파트 침대
화장실에 있는 매트리스 및 거실 전기장판 소실흔

2011.03.12. 12:56분경, 화정동 아파트 거실 쇼파 전기방석

2014.11.03. 11:51분경, 내유동 주택 안방